
	

	Администрация
Ардатовского муниципального округа
Нижегородской области

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	  
	10.09.2025 г.
	
	№
	1199




Об обеспечении свободного проезда и определении мест
установки специальной техники служб быстрого реагирования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 26.10.1995 N 16-З «О пожарной безопасности»,  распоряжением Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 N 1069-р «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.07.2006 524-р «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда Нижегородской области», а также в целях обеспечения беспрепятственного проезда к многоквартирным домам специальной техники в случае возникновения пожара, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области:
1.1. Содержать в надлежащем состоянии дороги, проезды и подъезды к многоквартирным домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.
1.2. Информировать собственников помещений многоквартирных домов о необходимости инициирования общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу оборудования площадок для установки пожарной и специальной техники на придомовых территориях, находящихся в границах межевания многоквартирного дома, в случае возникновения пожара (далее - оборудование площадок) в соответствии с рекомендациями, Приложение к настоящему постановлению. 
В случае принятия положительного решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме организовать выполнение работ по оборудованию площадок. 
1.3 Запретить стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов.
1.4. При наличии шлагбаумов, ворот и иных ограничивающих въезд на придомовую территорию устройств обеспечить следующие условия: 
- наличие круглосуточного дежурного персонала; 
- возможность открытия шлагбаума вручную в случае отключения электроэнергии. 
1.5. Своевременно сообщать в подразделения пожарной охраны о проведении ремонтно-восстановительных работ, препятствующих проезду пожарной и специальной техники.
1.6. Организовать установку указателей направления объезда мест проведения ремонтно-восстановительных работ. 
1.7. Принимать в установленном порядке меры по воспрепятствованию организации стоянок автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушением нормативных правовых актов и препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
1.8. Проводить в установленном порядке регулярную вырубку деревьев и кустарников, произрастающих в непосредственной близости от жилых домов, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники. 
2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
2.1. официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Наша жизнь»;
2.2 обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных: 
- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28; 
- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;
- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.
2.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте Ардатовского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ardatov.nobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, Будашову С.В. 




 Глава местного самоуправления                                                              Г.В. Жданкин








Приложение
к постановлению администрации
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБОЗНАЧЕНИЮ УКАЗАТЕЛЯМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗВОРОТНЫХ
ПЛОЩАДОК И МЕСТ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Устройство площадок для пожарной техники предназначено для обеспечения беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или квартиру, находящиеся в нижнем пожарном отсеке.
Проезды к площадке должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пожарному проезду в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метра при высоте здания или сооружения до 13 метров включительно, 4,2 метра - при высоте здания от 13 до 46 метров включительно, 6 метров - при высоте здания более 46 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Уклон специальной площадки в местах установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3°. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
Полотно дорожных одежд, а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) должны выдерживать давление соответствующего типа подъемного механизма.
Площадки для установки пожарной техники должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков). Границы этих площадок должны быть обозначены сплошными линиями красного цвета, а сами площадки - чередующимися наклонными под углом 45 - 60 градусов полосами красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина линий и полос 50 - 100 мм. Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.
Площадки для установки пожарной техники запрещается загромождать личным автотранспортом, мусорными контейнерами и т.п.
Площадка для установки основной пожарной техники представляет собой заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда с размерами 10x4 метра.
Рекомендуемые размеры площадок для установки автолестниц и автоподъемников - 12x7 метров. Данные площадки должны располагаться на расстоянии 10 - 12 метров от зданий и сооружений, обеспечивая наибольший диапазон работы подъемных механизмов.

Специальные разворотные площадки и места установки пожарной техники необходимо оборудовать информационными знаками размерами 25x50 см. На данных знаках белой краской на красном фоне размещается надпись «Разворотная площадка для специальной техники» или «Специальная площадка для установки пожарно-спасательной техники».
Шрифт надписей выполняется в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».


